附件3
南京市智能建造项目技术推广应用目录及评分细则（装饰装修类）

	指标类别
	总体概述
	技术应用目录
	分值
	评分标准及计分规则说明
	自评得分

	工业化
技术
应用
	采用适宜的、集成的新型工业化技术和部品部件，减少现场湿作业，全面提升设计与施工的标准化、装配化与一体化水平，实现提质增效。
	室外工程
（12分）
	外立面装饰
（4分）
	采用保温装饰一体化、保温结构一体化、幕墙系统等技术。
	4
	每采用一项得2分，2项及以上得4分。
	

	
	
	
	屋面及建筑附属装饰
（4分）
	装配式屋面系统、屋面防水保温一体化等技术。
	4
	每采用一项得2分，2项及以上得4分。
	

	
	
	
	室外环境
（4分）
	采用装配式铺装、3D打印景观小品等技术。
	4
	每采用一项得2分，2项及以上得4分。
	

	
	
	室内工程（14分）
	顶面
（4分）
	基层采用轻钢龙骨、型钢骨架、复合金属骨架、阻燃胶合板、硅钙板、石膏板等技术。
	2
	得分=实际应用面积占对应水平总面积的比例×2。
	

	
	
	
	
	面层采用洁净保温吊顶板、软膜天花板、碳晶板、矿棉板、金属板、吸音板、格栅等技术。
	2
	得分=实际应用面积占对应水平总面积的比例×2。
	

	
	
	
	墙面
（4分）
	基层采用龙骨骨架及阻燃胶合板、硅钙板、石膏板等技术。
	2
	得分=实际应用面积占对应竖向总面积的比例×2。
	

	
	
	
	
	面层采用木饰面板、不锈钢板、净化板、彩钢保温板、金属墙板、干挂石材墙板、干挂玻化砖、软硬包板、碳晶板、吸音板等技术。
	2
	得分=实际应用面积占对应竖向总面积的比例×2。
	

	
	
	
	地面
（4分）
	基层采用架空垫层，干式作业垫层、找平层、保温层以及预制类模块组装等技术。
	2
	得分=实际应用面积占对应水平总面积的比例×2。
	

	
	
	
	
	面层采用架空地板、复合地板、抗静电地板、地毯、预制一体化砖、石材等干法作业的技术。
	2
	得分=实际应用面积占对应水平总面积的比例×2。
	

	
	
	
	固定家具
及构配件
（2分）
	采用成品家具柜、成品造型线条、成品栏杆栏板、门窗套、定制门等。
	1
	使用总用量比例≥70%，得1分。
	

	
	
	
	
	采用吊挂干挂件、紧固件、门窗五金件、卫浴五金件、限位定位件、装饰收口件等。
	1
	使用总用量比例≥70%，得1分。
	

	
	
	设备管线
（2分）
	管线分离
	竖向管线分离。
	2
	水、电、暖通等竖向管线与结构分离，得1分。
	

	
	
	
	
	水平管线分离。
	2
	水、电、暖通等水平管线与结构分离，得1分。
	

	
	
	临时设施及围护
（2分）
	采用可拆卸周转的定制化围挡、护栏、临时用房等。
	2
	每采用一项得1分。
	

	
	
	合计
	30
	
	




	指标类别
	总体目标
	技术应用目录
	分值
	评分标准及计分规则说明
	自评得分

	信息化
管理
应用
	采用BIM、物联网、大数据、云计算等技术，建设项目级智能建造综合管理平台，实现工程项目各参与方全过程资源共享、业务协同和管理联动。
	设计阶段
（6分）
	BIM协同
	采用BIM正向设计，AI智能辅助设计等技术。
	6
	开展多专业进行协同设计，避免专业内部及专业之间由于沟通不畅导致的“错、漏、碰、缺”等问题，得2分。
	

	
	
	
	智能辅助设计
	
	
	采用数据模型进行数字化交付，实现建设工程项目各参与方的协同工作和信息共享，得2分。
	

	
	
	
	数据交付
	
	
	在施工图设计文件中编制智能建造技术应用设计专篇，得2分。
	

	
	
	施工阶段
（22分）
	人员管理
（4分）
	采用宁勤绩、实名制闸机、人脸识别、无感考勤、电子围栏、视频监控、定位信标、智能安全帽、AI技术、无人机等技术对施工现场人员进行管理。
	4
	建立全部人员电子档案，实现现场管理人员、劳务人员、临时人员进出场信息全覆盖，每实现一项得0.5分，共得2分。
	

	
	
	
	
	
	
	实现劳务人员的定位与轨迹管理，得1分。
	

	
	
	
	
	
	
	实现对未戴安全帽、未穿反光衣、危险区域闯入等违规行为进行自动识别并及时报警，得1分。
	

	
	
	
	机械设备管理
（5分）
	采用数字孪生、无人机监控等技术对起重机械、施工升降机、施工机器人等机械相关作业数据进行管理。
	5
	建立机械设备管理电子台账，实现塔吊、施工升降机、卸料平台、施工机器人等智能装备的在线管理，得2分。
	

	
	
	
	
	
	
	基于BIM三维场地布置模型，实时显示智能装备、施工机器人等设备的位置和状态，并记录工作时长、面积、轨迹等内容，为决策提供依据。得3分。
	

	
	
	
	材料管理
（3分）
	采用BIM、条形码、二维码、无线射频、智能地磅系统和AI等技术对混凝土、钢筋等大宗物料进出场进行管理。
	3
	从BIM模型生成相关材料明细表，实现工程量、材料量等数据的精准管理，得1分。
	

	
	
	
	
	
	
	对部品部件进行数字化管理，实现生产完成、出厂验收、现场安装等全过程管理，得1分。
	

	
	
	
	
	
	
	实现自动记录混凝土、钢筋等大宗物料进出场的数量和时间，得1分。
	

	
	
	
	工艺工法管理
（3分）
	采用BIM、二维码、AR等技术对施工重难点区域、重点专项方案和重要工序进行管理。
	3
	实现在线浏览三维模型，可查看BIM模型相关几何信息、构件信息、设备信息、施工过程信息等，得1分。
	

	
	
	
	
	
	
	采用三维技术制作可视化交底文件，利用平台进行BIM模型、三维可视化文件学习并制作现场二维码实时查看，得1分。
	

	
	
	
	
	
	
	将BIM模型与进度计划关联，动态模拟和实际进度对比，辅助管理人员及时了解各项目进度情况，得1分。
	

	
	
	
	环境管理
（4分）
	采用扬尘噪音监测系统、喷淋联动系统、车辆未冲洗抓拍系统、无人机裸土覆盖监测、智能电表、智能水表等技术对施工现场环境进行管理。
	4
	实现对施工现场的烟雾、噪声、扬尘等参数进行监测，自动报警，得0.5分。
	

	
	
	
	
	
	
	实现对工地车辆车牌、进出时间、车辆类型与装载状态等数据的实时监测与智能分析，得0.5分。
	

	
	
	
	
	
	
	实现对采集的环境数据进行实时监测分析，智能控制喷淋装置启停，得1分。
	

	
	
	
	
	
	
	实现对工地剩余电流、过电流、电压、温度等数据进行实时监测与智能分析，得1分。
	

	
	
	
	
	
	
	实现对工地用水量、水压、流量等数据进行实时监测与智能分析，得1分。
	

	
	
	
	检测与测量管理
（3分）
	采用深基坑数字化监测系统、桩基工程数字化监测系统、高支模数字化监测系统、智能工具实测实量检测系统、无人机土方测量等技术对测量进行管理。
	3
	实现对深基坑进行自动化监测，超限时多级报警，得0.5分。
	

	
	
	
	
	
	
	实现对桩基进行自动化监测，超限时多级报警，得0.5分。
	

	
	
	
	
	
	
	实现对高支模工程进行自动化监测，超限时多级报警，得0.5分。
	

	
	
	
	
	
	
	实现对墙、梁、板、柱等工程实体进行质量检测，数据无线传输至平台，自动生成报表和分析图表，得0.5分。
	

	
	
	
	
	
	
	实现对地基与基础工程测量、施工放样、高程点自动提取、开挖回填量的自动计算，得1分。
	

	
	
	运维阶段
（2分）
	数据交付
	采用BIM技术，实现工程档案全流程管理数据交付，建立智慧运维平台。
	2
	实现数字化交付，得1分。
	

	
	
	
	智慧运维
	
	
	建立智慧运维平台，得1分。
	

	
	
	合计
	30
	
	





	指标类别
	总体概述
	技术应用目录
	分值
	评分标准及计分规则说明
	自评得分

	智能化
装备
应用
	采用建筑机器人、智能顶升集成建造平台、智能施工电梯、三维激光扫描等智能建造装备，促进“危、繁、脏、重”等场景下的人机协同作业，提高工程建设工业化、智能化水平。
	装修机器人
（20分）
	选用腻子抹灰、乳胶漆喷涂、腻子打磨、地砖铺贴、地面整平、地面抹平、地面抹光、ALC板安装、吊顶安装、测量放线、实测实量、建筑垃圾清扫等建筑施工机器人，并可实现与项目级综合管理平台数据对接。
	8
	采用4款以上施工机器人并产生一定的工作量，得8分；采用3款，得6分，采用2款，得4分，采用1款，得2分。
	

	
	
	
	
	12
	每采用1款施工机器人且用量比≥70%，得3分，满分12分。
（用量比指建筑机器人实际使用面积与对应的可使用面积总量之比）
	

	
	
	智能工具
（4分）
	采用楼板测厚仪、钢筋保护层测厚仪、智能靠尺、电子卷尺、智能塞尺、阴阳角检测尺、激光测距仪、回弹仪、智能安全帽、无人机等。
	2
	[bookmark: _GoBack]应用4类及以上得0.5分；每多一类，加0.5分，满分2分。
	

	
	
	
	
	2
	智能工具要求具备无线传输数据功能并实现与项目级综合管理平台数据自动对接。每采用1类智能工具得0.5分，满分2分。
	

	
	
	智能装备
（6分）
	指搭载高清摄像头及AI识别系统，可24小时不间断搬运，卸货、码装并自动触发告警通知的装饰装修物资搬运机器人，并可实现与项目级综合管理平台数据对接。
	3
	应用搬运物料机器人或升降台，得3分。
	

	
	
	
	应用3D打印技术。
	3
	应用3D打印技术形成景观小品、装饰装修部品部件、陈设品等实物形成实物工作量，得3分。
	

	
	
	合计
	30 
	
	

	创新
加分项
	鼓励科技创新，开展产学研用，推动技术成果转化；鼓励项目应用首台（套）设备，推动本市智能建造发展。
	新技术、新工艺、新材料、新装备应用
（6分）
	采用国家、省市新技术新产品推广目录中相关技术的。
	6
	每应用1项，得2分，满分6分。应用首台（套），得6分。
	

	
	
	标准/科研/获奖
（4分）
	参编标准、科研课题、行业相关奖项。
	4
	每项2分。
	

	
	
	合计
	10
	
	

	总计
	100
	
	

	1.整个项目若无有室外工程的，室内工程中顶面、墙面、地面工业化技术应用分别按8分计算。
2.信息化管理和智能化装备技术运用参照2025年3月17日住房城乡建设部办公厅印发的《智能建造技术导则》（试行）执行。
3.装饰装修类智能建造项目技术应用综合评价得分应不低于60分。




